
usbhub.nostrip.sys:     file format pei-i386

Disassembly of section .text:

00011000 <_DriverEntry@8>:
 * Standard DriverEntry method.
 */
NTSTATUS STDCALL
DriverEntry(IN PVOID Context1, IN PVOID Context2)
{
   11000:	55                   	push   %ebp
	return STATUS_SUCCESS;
}
   11001:	31 c0                	xor    %eax,%eax
   11003:	89 e5                	mov    %esp,%ebp
   11005:	5d                   	pop    %ebp
   11006:	c2 08 00             	ret    $0x8
   11009:	90                   	nop    
   1100a:	90                   	nop    
   1100b:	90                   	nop    
   1100c:	90                   	nop    
   1100d:	90                   	nop    
   1100e:	90                   	nop    
   1100f:	90                   	nop    

00011010 <__CTOR_LIST__>:
   11010:	ff                   	(bad)  
   11011:	ff                   	(bad)  
   11012:	ff                   	(bad)  
   11013:	ff 00                	incl   (%eax)
   11015:	00 00                	add    %al,(%eax)
	...

00011018 <__DTOR_LIST__>:
   11018:	ff                   	(bad)  
   11019:	ff                   	(bad)  
   1101a:	ff                   	(bad)  
   1101b:	ff 00                	incl   (%eax)
   1101d:	00 00                	add    %al,(%eax)
	...
